**Urządzenie do wypełniania**

do zabudowy na mokro MSH PolySafe MV (wariant do zalewania)

Do zabudowy na mokro uniwersalnych przepustów ściennych (wariant do zalewania) w połączeniu z zaprawą zalewową Hauff-Beto-Fix. MSH PolySafe VVR 45° przeznaczone są do zabudowy 2-poziomowej przy użyciu zaprawy zalewowej.

Tworzywo: płytka do wypełniania: stal nierdzewna 1.4301 (AISI 316L); przyrząd do naprężania: stal ocynkowana; uszczelka powierzchniowa: NBR

Opis: automatyczne wyśrodkowanie za pomocą 4 kołków ustalających

Numer katalogowy: MSH PolySafe VFV45

Numer artykułu: 1591000121

GTIN: 4052487038942

Marka: Hauff-Technik

**Hauff-Technik GmbH & Co. KG**

**Producent**

Hauff-Technik GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 9
89568 Hermaringen, GERMANY

Telefon +49 73 22 13 33 - 0
Fax +49 73 22 13 33 - 999
office@hauff-technik.de
http://www.hauff-technik.de