**Rohbauteil**

für nicht unterkellerte Gebäude

Rohbauteil und Aufstellvorrichtung zum Einbetonieren in Bodenplatte für nicht unterkellerte Gebäude zur kompakten Einführung der Sparten Gas, Wasser, Strom oder Telekommunikation. Eine spätere Anpassung auf das Fertigfußbodenniveau ist problemlos möglich. Der Dichteinsatz ESH Basic-MB und der flexible Spiralschlauch KES-KMR 82-V/X sind nicht im Lieferumfang enthalten.

Maße: Rohbauteil Øi: 100 mm

Werkstoff: Futterrohr: PVC-U; Wassersperrflansch: EPDM; Aufstellvorrichtung: St37

Lastfall: WU-Beton Beanspruchungsklasse 2; WU-Beton Beanspruchungsklasse 1

Dichtheit: gas- und wasserdicht bis 1,0 bar

Prüfungen/Normen: DVGW VP 601

Eigenschaften: variable Höhenanpassung an das Fertigfußbodenniveau

Bestellbezeichnung: ESH Basic FUBO EBTM

Artikelnummer: 1900500080

GTIN: 4052487051217

Fabrikat: Hauff-Technik

**Hauff-Technik GmbH & Co. KG**

**Herstellerinformationen**

Hauff-Technik GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 9
89568 Hermaringen, GERMANY

Telefon +49 73 22 13 33 - 0
Fax +49 73 22 13 33 - 999
office@hauff-technik.de
http://www.hauff-technik.de