**Componente en bruto**

para edificios sin sótano subterráneo

Componente y dispositivo de ajuste para el hormigonado de losas para una entrada compacta de gas, agua, corriente y telecomunicaciones. Se puede realizar un ajuste posterior del nivel del piso terminado sin ningún problema. El inserto de sellado ESH Basic-MB y la manguera espiral flexible KES-KMR 82-V/X no se incluyen en el alcance de suministro.

Dimensiones: Componente de Øi: 100 mm

Material: Casquillo de pared: plástico PVC-U; Brida de barrera de agua: EPDM; Dispositivo de ajuste: St37

Caso de carga: Hormigón a prueba de agua con clase de estrés 2; Hormigón a prueba de agua con clase de estrés 1

Impermeabilidad: estanco al gas y al agua hasta 1,0 bar

Ensayos/normas: DVGW VP 601

Propiedades: ajuste variable de altura del nivel del piso terminado

Referencia de pedido: ESH Basic FUBO EBTM

Número de artículo: 1900500080

GTIN: 4052487051217

Marca: Hauff-Technik

**Hauff-Technik GmbH & Co. KG**

**Información del fabricante**

Hauff-Technik GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 9
89568 Hermaringen, GERMANY

Telefon +49 73 22 13 33 - 0
Fax +49 73 22 13 33 - 999
office@hauff-technik.de
http://www.hauff-technik.de