**Osnovni umetak**

za zagrade bez podruma

Ugradni dio cijevi i naprava za postavljenje za ubetoniranje u podnu ploču u zgradama bez podruma za kompaktno uvođenje vodova za plin, vodu, struju ili telekomunikacije. Bez problema je moguće naknadno podešavanje dovršenom podu. Brtveni umetak ESH Basic-MB i fleksibilno spiralno crijevo KES-KMR 82-V/X nisu uključeni u isporuku.

Dimenzije: Ugradni dio cijevi Øi: 100 mm

Materijal: Proturna cijev: plastika PVC-U; Vodootporni zapor: EPDM; Naprava za postavljanje: St37

Slučaj opterećenja: Zahtijevana klasa vodootpornog betona 2; Zahtijevana klasa vodootpornog betona 1

Zabrtvljenost: plinotijesno i vodotijesno do 1,0 bara

Provjere/norme: DVGW VP 601

Značajke: promjenjivo podešavanje na visinu dovršenog poda.

Oznaka narudžbe: ESH Basic FUBO EBTM

Broj artikla: 1900500080

GTIN: 4052487051217

Proizvod: Hauff-Technik

**Hauff-Technik GmbH & Co. KG**

**Informacije o proizvođaču**

Hauff-Technik GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 9
89568 Hermaringen, GERMANY

Telefon +49 73 22 13 33 - 0
Fax +49 73 22 13 33 - 999
office@hauff-technik.de
http://www.hauff-technik.de