**Pezzo grezzo**

per edifici sprovvisti di scantinato

Pezzo grezzo e dispositivo di montaggio per la sigillatura nel calcestruzzo nel plinto di fondazione in edifici sprovvisti di scantinato per l'inserimento compatto delle linee di gas, acqua, corrente elettrica o telecomunicazioni. Il successivo adattamento al livello del pavimento finito può essere effettuato senza problemi. L'inserto di tenuta ESH Basic-MB e il tubo flessibile a spirale KES-KMR 82-V/X non sono compresi nella dotazione.

Dimensioni: Øi pezzo grezzo: 100 mm

Materiale: Tubo di rivestimento: plastica PVC-U; Flangia impermeabile: EPDM; Dispositivo di montaggio: St37

Carico: Calcestruzzo impermeabile classe di sollecitazione 2; Calcestruzzo impermeabile classe di sollecitazione 1

Tenuta: a tenuta di gas e impermeabile fino a 1,0 bar

Test/norme: DVGW VP 601

Proprietà: adattamento variabile dell'altezza al livello del pavimento finito

Identificazione d'ordine: ESH Basic FUBO EBTM

Codice articolo: 1900500080

GTIN: 4052487051217

Produttore: Hauff-Technik

**Hauff-Technik GmbH & Co. KG**

**Informazioni sul produttore**

Hauff-Technik GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 9
89568 Hermaringen, GERMANY

Telefon +49 73 22 13 33 - 0
Fax +49 73 22 13 33 - 999
office@hauff-technik.de
http://www.hauff-technik.de