**Basiscomponent**

voor gebouwen zonder kelder

Basiscomponent en opstelinrichting om in het beton van de bodemplaat te storten voor gebouwen zonder kelder voor een compacte invoer van de secties gas, water, stroom of telecommunicatie Een latere aanpassing op het niveau van de opgeleverde vloer is probleemloos mogelijk. Het afdichtende inzetstuk ESH Basic-MB en de flexibele spiraalslang KES-KMR 82-V/X worden niet meegeleverd.

Afmetingen: Basiscomponent Øi: 100 mm

Materiaal: Doorvoerbuis: Kunststof PVC-U; Waterkering: EPDM; Plaatsingsframe: St37

Lading: Waterdicht beton belastingsklasse 2; Waterdicht beton belastingsklasse 1

Dichtheid: gas- en waterdicht tot 1,0 bar

Keuringen/normen: DVGW VP 601

Kenmerken: variabele aanpassing aan de hoogte van de opgeleverde vloer

Bestelnaam: ESH Basic FUBO EBTM

Artikelnummer: 1900500080

GTIN: 4052487051217

Fabrikant: Hauff-Technik

**Hauff-Technik GmbH & Co. KG**

**Gegevens van de producent**

Hauff-Technik GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 9
89568 Hermaringen, GERMANY

Telefon +49 73 22 13 33 - 0
Fax +49 73 22 13 33 - 999
office@hauff-technik.de
http://www.hauff-technik.de