**Element bazowy**

do budynków niepodpiwniczonych

Element bazowy i stojak do zabetonowania w płycie fundamentowej, do budynków niepodpiwniczonych, do kompaktowego wprowadzania przewodów gazowych, wodnych, energetycznych lub telekomunikacyjnych. Możliwe jest bezproblemowe dopasowanie do poziomu gotowej podłogi w późniejszym czasie. Wkład uszczelniający ESH Basic-MB i elastyczny wąż spiralny KES-KMR 82-V/X nie znajdują się w zakresie dostawy.

Wymiary: element bazowy o Øwewn.: 100 mm

Tworzywo: rura przepustowa: tworzywo sztuczne PVC-U; kołnierz wodoszczelny: EPDM; Urządzenie do ustawiania: St37

Obciążenia: Beton wodoszczelny, klasa eksploatacyjna 2; Beton wodoszczelny, klasa eksploatacyjna 1

Szczelność: gazo- i wodoszczelność do 1,0 bara

Testy/normy: DVGW VP 601

Opis: Zmienne dostosowanie wysokości do poziomu gotowej podłogi

Numer katalogowy: ESH Basic FUBO EBTM

Numer artykułu: 1900500080

GTIN: 4052487051217

Marka: Hauff-Technik

**Hauff-Technik GmbH & Co. KG**

**Producent**

Hauff-Technik GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 9
89568 Hermaringen, GERMANY

Telefon +49 73 22 13 33 - 0
Fax +49 73 22 13 33 - 999
office@hauff-technik.de
http://www.hauff-technik.de