**Råkomponent**

för byggnader utan källare

Obearbetad komponent och uppställningsanordning för betonggjutning i golvplattan i byggnader utan källare. För kompakt införing av områdena gas, vatten, el respektive telekommunikation. Kan anpassas senare till den färdiga golvnivån utan problem. Tätningsinsatsen ESH Basic-MB och den flexibla spiralslagen KES-KMR 82-V/X medföljer ej.

Mått: Obearbetad komponent Øi: 100 mm

Material: Hölje: plast PVC-U; Fläns för vattenbarriär: EPDM; Uppställningsanordning: St37

Belastningsfall: Vattentät betong, exponeringsklass 2; Vattentät betong, exponeringsklass 1

Täthet: gas- och vattentät till 1,0 bar

Prövningar/standarder: DVGW VP 601

Egenskaper: variabel höjdanpassning till nivån på det färdiga golvet

Beställningsbeteckning: ESH Basic FUBO EBTM

Artikelnummer: 1900500080

GTIN: 4052487051217

Tillverkare: Hauff-Technik

**Hauff-Technik GmbH & Co. KG**

**Tillverkarinformation**

Hauff-Technik GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 9
89568 Hermaringen, GERMANY

Telefon +49 73 22 13 33 - 0
Fax +49 73 22 13 33 - 999
office@hauff-technik.de
http://www.hauff-technik.de