**Telepítőberendezés**

padlólemezen keresztül bevezetett távfűtéshez

Állítható magasságú telepítő berendezés a hővezetékek rögzítéséhez. A két be-, illetve kimenő távfűtés-vezeték, és szükség esetén az MSH Basic - FUBO/MB - E - R3 multifunkciós házbevezetés is elhelyezhető egy bilincsrendszerrel. Ezáltal kompakt és helytakarékos módon vezethetők be a padlólemezen keresztül a távfűtés-, ivóvíz-, elektromos és telekommunikációs vezetékek.

Nyersanyag: St37 acél

leer

Megrendelési azonosító: FUBO-FIX AV

Cikkszám: 1900500155

GTIN: 4052487153423

Gyártmány: Hauff-Technik

**Hauff-Technik GmbH & Co. KG**

**Gyártói információk**

Hauff-Technik GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 9
89568 Hermaringen, GERMANY

Telefon +49 73 22 13 33 - 0
Fax +49 73 22 13 33 - 999
office@hauff-technik.de
http://www.hauff-technik.de