**Dispositivo di montaggio**

per l'inserimento del teleriscaldamento attraverso il plinto di fondazione

Dispositivo di montaggio regolabile in altezza per il fissaggio delle condotte per teleriscaldamento. Con il sistema a giunti è possibile posizionare le due condotte di mandata e ritorno del teleriscaldamento e, se necessario, l'entrata multilinea dell'edificio MSH Basic - FUBO/MB - E - R3. È così possibile inserire in maniera compatta e salvaspazio le condotte di fornitura energetica per teleriscaldamento, acqua potabile, elettricità e telecomunicazioni attraverso il plinto di fondazione.

Dimensioni: §§Uebersetzung\_fehlt§§; §§Uebersetzung\_fehlt§§

Materiale: acciaio St37

leer

Identificazione d'ordine: FUBO-FIX AV

Codice articolo: 1900500155

GTIN: 4052487153423

Produttore: Hauff-Technik

**Hauff-Technik GmbH & Co. KG**

**Informazioni sul produttore**

Hauff-Technik GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 9
89568 Hermaringen, GERMANY

Telefon +49 73 22 13 33 - 0
Fax +49 73 22 13 33 - 999
office@hauff-technik.de
http://www.hauff-technik.de