**Entrada al suelo, codo de tubería 160**

para conductos de calefacción urbana

Para introducir y sellar conductos de suministro de calefacción urbana a través de una losa. Posicionamiento con sistema de abrazaderas que se vende por separado en el dispositivo de ajuste de calefacción urbana, y combinación con sistema de mangueras en espiral y elementos de sellado.

Dimensiones: Radio de codo de tubería: 1.000 mm

Material: PVC

Caso de carga: Hormigón a prueba de agua con clase de estrés 1; Hormigón a prueba de agua con clase de estrés 2; Clase de impacto de agua DIN 18533 W1.1-E; Clase de impacto de agua DIN 18533 W1.2-E

Referencia de pedido: MSH Basic FUBO-FIX RB160 r1000

Número de artículo: 1900500160

GTIN: 4052487157438

Marca: Hauff-Technik

**Hauff-Technik GmbH & Co. KG**

**Información del fabricante**

Hauff-Technik GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 9
89568 Hermaringen, GERMANY

Telefon +49 73 22 13 33 - 0
Fax +49 73 22 13 33 - 999
office@hauff-technik.de
http://www.hauff-technik.de