**Inserimento a pavimento curva 160**

per condotte per teleriscaldamento

Per l'inserimento e l'impermeabilizzazione di condotte di alimentazione a teleriscaldamento attraverso il plinto di fondazione. Posizionamento con sistema a giunti disponibile separatamente sul dispositivo di installazione del teleriscaldamento e in combinazione con sistema di tubi a spirale ed elementi di tenuta.

Dimensioni: Raggio curva: 1.000 mm

Materiale: PVC

Carico: Calcestruzzo impermeabile classe di sollecitazione 1; Calcestruzzo impermeabile classe di sollecitazione 2; DIN 18533 W1.1-E; DIN 18533 W1.2-E

Identificazione d'ordine: MSH Basic FUBO-FIX RB160 r1000

Codice articolo: 1900500160

GTIN: 4052487157438

Produttore: Hauff-Technik

**Hauff-Technik GmbH & Co. KG**

**Informazioni sul produttore**

Hauff-Technik GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 9
89568 Hermaringen, GERMANY

Telefon +49 73 22 13 33 - 0
Fax +49 73 22 13 33 - 999
office@hauff-technik.de
http://www.hauff-technik.de