**Vloerinvoer pijpbocht 160**

voor stadsverwarmingsleidingen

Voor het invoeren en afdichten van stadsverwarmingsleidingen door de vloerplaat. Positionering met los leverbaar klemmensysteem op de opstelinrichting voor stadsverwarming, gecombineerd met het spiraalslangsysteem en afdichtelementen.

Afmetingen: Radius buisbocht: 1.000 mm

Materiaal: PVC

Lading: Waterdicht beton belastingsklasse 1; Waterdicht beton belastingsklasse 2; DIN 18533 W1.1-E; DIN 18533 W1.2-E

Bestelnaam: MSH Basic FUBO-FIX RB160 r1000

Artikelnummer: 1900500160

GTIN: 4052487157438

Fabrikant: Hauff-Technik

**Hauff-Technik GmbH & Co. KG**

**Gegevens van de producent**

Hauff-Technik GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 9
89568 Hermaringen, GERMANY

Telefon +49 73 22 13 33 - 0
Fax +49 73 22 13 33 - 999
office@hauff-technik.de
http://www.hauff-technik.de