**Przepust podłogowy kolanko 160**

do przewodów ciepłowniczych

Do wprowadzania przewodów ciepłowniczych do płyt fundamentowych i uszczelniania ich. Pozycjonowanie z osobno dostępnymi systemami opasek na stojaku do przewodów ciepłowniczych i z kombinacją systemu przewodów spiralnych i elementów uszczelniających.

Wymiary: Promień gięcia rury: 1000 mm

Tworzywo: PVC

Obciążenia: Beton wodoszczelny, klasa eksploatacyjna 1; Beton wodoszczelny, klasa eksploatacyjna 2; DIN 18533 W1.1-E; DIN 18533 W1.2-E

Numer katalogowy: MSH Basic FUBO-FIX RB160 r1000

Numer artykułu: 1900500160

GTIN: 4052487157438

Marka: Hauff-Technik

**Hauff-Technik GmbH & Co. KG**

**Producent**

Hauff-Technik GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 9
89568 Hermaringen, GERMANY

Telefon +49 73 22 13 33 - 0
Fax +49 73 22 13 33 - 999
office@hauff-technik.de
http://www.hauff-technik.de