**Talna vpeljava za cevno koleno 160**

za vode za daljinsko ogrevanje

Za uvedbo in zatesnitev oskrbovalnih vodov za daljinsko ogrevanje skozi talno ploščo. Namestitev z ločeno dobavljivim sistemom objemk na namestitveni napravi z daljinskim ogrevanjem in kombinacijo sistema s spiralnimi cevmi ter tesnilnimi elementi.

Mere: Polmer cevnega kolena: 1.000 mm

Material: PVC

Primer obremenitve: Vodotesni beton, razred obremenitve 1; Vodotesni beton, razred obremenitve 2; DIN 18533 W1.1-E; DIN 18533 W1.2-E

Oznaka za naročanje: MSH Basic FUBO-FIX RB160 r1000

Številka artikla: 1900500160

GTIN: 4052487157438

Znamka: Hauff Technik

**Hauff-Technik GmbH & Co. KG**

**Informacije o proizvajalcu**

Hauff-Technik GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 9
89568 Hermaringen, GERMANY

Telefon +49 73 22 13 33 - 0
Fax +49 73 22 13 33 - 999
office@hauff-technik.de
http://www.hauff-technik.de