**Inserto de sellado para el componente**

Entrada de edificio estanca al gas y al agua para los apartados de gas, agua, corriente y telecomunicaciones en edificios sin sótano subterráneo, para montaje en casquillo de pared ESH Basic - FUBO - E, con control de par integrado - se indica la presión de contacto exacta a través de unos pasadores de control. La válvula de gas/el elemento de fijación para el sellado del conducto no están incluidos en el suministro (ver accesorios).

Dimensiones: Tubería de revestimiento: Øa 75 mm, 240 mm de longitud

Material: Placa frontal: Poliamida reforzada con fibra de vidrio; Goma: EPDM; Tubería de revestimiento: PVC-U; Tornillos: Acero inoxidable V2A (AISI 304L)

Impermeabilidad: estanco al gas y al agua hasta 1,0 bar

Ensayos/normas: DVGW VP 601

Propiedades: seguridad en el montaje visible gracias a la abertura de inspección integrada; montaje en seco sencillo

Referencia de pedido: ESH Basic MBK

Número de artículo: 1910000006

GTIN: 4052487162852

Marca: Hauff-Technik

**Hauff-Technik GmbH & Co. KG**

**Información del fabricante**

Hauff-Technik GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 9
89568 Hermaringen, GERMANY

Telefon +49 73 22 13 33 - 0
Fax +49 73 22 13 33 - 999
office@hauff-technik.de
http://www.hauff-technik.de