**Brtveni umetak za osnovni umetak**

Plinotijesni i vodotijesni kućni priključni uvod za vodove za plin, vodu, struju i telekomunikacije za zgrade bez podruma, za montiranje u proturnu cijev ESH Basic - FUBO - E, s integriranom kontrolom zatezanja - točan kontaktni pritisak prikazuje se putem kontrolnih iglica. Ventil za plin / brtveni element za brtvljenje vodova nije uključen u isporuku (vidi pribor).

Dimenzije: Cijev s plaštem: Øa 75 mm, 240 mm dugačka

Materijal: Prednja ploča: poliamid ojačan staklenim vlaknima; Guma: EPDM; Cijev s plaštem: PVC-U; Vijci: nehrđajući čelik V2A (AISI 304L)

Zabrtvljenost: plinotijesno i vodotijesno do 1,0 bara

Provjere/norme: DVGW VP 601

Značajke: vidljiva sigurnost montaže pomoću ugrađenog kontrolnog otvora; jednostavna suha ugradnja

Oznaka narudžbe: ESH Basic MBK

Broj artikla: 1910000006

GTIN: 4052487162852

Proizvod: Hauff-Technik

**Hauff-Technik GmbH & Co. KG**

**Informacije o proizvođaču**

Hauff-Technik GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 9
89568 Hermaringen, GERMANY

Telefon +49 73 22 13 33 - 0
Fax +49 73 22 13 33 - 999
office@hauff-technik.de
http://www.hauff-technik.de