**Inserto di tenuta per parti grezze**

Entrata per edifici a tenuta di gas e impermeabile per le linee di gas, acqua, corrente elettrica o telecomunicazioni in edifici privi di cantina, per il montaggio in tubi di rivestimento ESH Basic - FUBO - E, con controllo integrato del momento torcente. La pressione esatta viene visualizzata tramite penne di controllo. La valvola del gas/l'elemento di tenuta per la guarnizione delle linee non fanno parte della dotazione (v. accessori).

Dimensioni: Tubo guaina: Øe 75 mm, lunghezza 240 mm

Materiale: Piastra anteriore: poliammide rinforzato con fibra di vetro; Gomma: EPDM; Tubo guaina: PVC-U; Viti: acciaio inox V2A (AISI 304L)

Tenuta: a tenuta di gas e impermeabile fino a 1,0 bar

Test/norme: DVGW VP 601

Proprietà: Sicurezza di montaggio visibile grazie all'apertura di controllo integrata; installazione a secco semplice

Identificazione d'ordine: ESH Basic MBK

Codice articolo: 1910000006

GTIN: 4052487162852

Produttore: Hauff-Technik

**Hauff-Technik GmbH & Co. KG**

**Informazioni sul produttore**

Hauff-Technik GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 9
89568 Hermaringen, GERMANY

Telefon +49 73 22 13 33 - 0
Fax +49 73 22 13 33 - 999
office@hauff-technik.de
http://www.hauff-technik.de