**Afdichtingsinzet voor basiscomponent**

Gas- en waterdichte huisinvoer voor de secties gas, water, stroom of telecommunicatie voor gebouwen zonder kelder, voor montage in de doorvoerbuis ESH Basic - FUBO - E, met geïntegreerde aanhaalmomentcontrole – de exacte aanpersdruk wordt aangegeven door controlestiften. Gasarmatuur/afdichtingselement voor het afdichten van de sectie niet meegeleverd (zie toebehoren).

Afmetingen: Mantelbuis: Øa 75 mm, 240 mm lang

Materiaal: Frontplaat: glasvezel versterkt polyamide; Rubber: EPDM; Mantelbuis: PVC-U; Schroeven: roestvrijstaal V2A (AISI 304L)

Dichtheid: gas- en waterdicht tot 1,0 bar

Keuringen/normen: DVGW VP 601

Kenmerken: Optisch zekere montage door ingebouwde controle-opening; eenvoudige droge inbouw

Bestelnaam: ESH Basic MBK

Artikelnummer: 1910000006

GTIN: 4052487162852

Fabrikant: Hauff-Technik

**Hauff-Technik GmbH & Co. KG**

**Gegevens van de producent**

Hauff-Technik GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 9
89568 Hermaringen, GERMANY

Telefon +49 73 22 13 33 - 0
Fax +49 73 22 13 33 - 999
office@hauff-technik.de
http://www.hauff-technik.de