**Wkład uszczelniający do elementu bazowego**

Gazo- i wodoszczelny przepust do budynków do przewodów gazowych, wodnych, energetycznych lub telekomunikacyjnych, do budynków niepodpiwniczonych, do montażu w rurze przepustowej ESH Basic - FUBO - E, ze zintegrowaną funkcją kontroli poprawności montażu – dokładna siła docisku jest wskazywana za pomocą trzpieni kontrolnych. Armatura gazowa/element uszczelniający do przewodu nie znajdują się w zakresie dostawy (patrz Akcesoria).

Wymiary: Rura osłonowa: Øzewn.: 75 mm, długość 240 mm

Tworzywo: płyta przednia: poliamid wzmocniony włóknem szklanym; guma: EPDM; rura osłonowa: PVC-U; śruby: stal nierdzewna V2A (AISI 304L)

Szczelność: gazo- i wodoszczelność do 1,0 bara

Testy/normy: DVGW VP 601

Opis: optyczne zabezpieczenie montażowe dzięki zastosowaniu otworu kontrolnego; prosta zabudowa na sucho

Numer katalogowy: ESH Basic MBK

Numer artykułu: 1910000006

GTIN: 4052487162852

Marka: Hauff-Technik

**Hauff-Technik GmbH & Co. KG**

**Producent**

Hauff-Technik GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 9
89568 Hermaringen, GERMANY

Telefon +49 73 22 13 33 - 0
Fax +49 73 22 13 33 - 999
office@hauff-technik.de
http://www.hauff-technik.de