**Tätningsinsats för obearbetad komponent**

Gas- och vattentät husinföring för områdena gas, vatten, el respektive telekommunikation för bygggnader utan underliggande källare, för montering i foderrör ESH Basic – FUBO – E, med inbyggd momentreglering – exakt kontakttryck visas med kontrollstift. Gasarmatur eller tätningselement för tätning av sektionen medföljer inte (se tillbehör).

Mått: Mantelrör: Øa 75 mm, 240 mm lång

Material: Främre platta: glasfiberförstärkt polyamid; Gummi: EPDM; Mantelrör: PVC-U; Skruvar: Rostfritt stål V2A (AISI 304L)

Täthet: gas- och vattentät till 1,0 bar

Prövningar/standarder: DVGW VP 601

Egenskaper: Optisk installationssäkerhet med inbyggd kontrollöppning; enkel torr installation

Beställningsbeteckning: ESH Basic MBK

Artikelnummer: 1910000006

GTIN: 4052487162852

Tillverkare: Hauff-Technik

**Hauff-Technik GmbH & Co. KG**

**Tillverkarinformation**

Hauff-Technik GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 9
89568 Hermaringen, GERMANY

Telefon +49 73 22 13 33 - 0
Fax +49 73 22 13 33 - 999
office@hauff-technik.de
http://www.hauff-technik.de