**Buitenafdichtingselement module 1**

voor enkelvoudige huisinvoer, basisvariant 1

Buitenafdichtingselement voor ESH Polysafe - GV 1 met 40 mm afdichtingsbreedte als afdichting voor gebouwen met kelder van waterdicht beton. Gebruik in boringen of doorvoerbuizen.

Afmetingen: Boring/doorvoerbuis Øi: 99 - 103 mm; Afdichtingsbreedte: 40 mm

Materiaal: Rubber: EPDM; Persplaten: roestvrijstaal V2A (AISI 304L); Schroeven en U-ringen: roestvrijstaal V2A (AISI 304L)

Lading: Waterdicht beton belastingsklasse 2; Waterdicht beton belastingsklasse 1

Kenmerken: Optische en voelbare zekere montage door ingebouwde controle-opening

Bestelnaam: ESH PolySafe M1

Artikelnummer: 1910000100

GTIN: 4052487162869

Fabrikant: Hauff-Technik

**Hauff-Technik GmbH & Co. KG**

**Gegevens van de producent**

Hauff-Technik GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 9
89568 Hermaringen, GERMANY

Telefon +49 73 22 13 33 - 0
Fax +49 73 22 13 33 - 999
office@hauff-technik.de
http://www.hauff-technik.de