**Einzelhauseinführung ZAPPO**

für Gebäude mit Keller

Von der Gebäudeinnenseite montierbare Gebäudeeinführung für den grabenlosen Hausanschluss. Verwendbar für ungesteuerte Erdraketen in Verbindung mit Vortriebsrohren Øa 75 mm.

Maße: Kernbohrung: Øi 99 - 103 mm; Vortriebsrohr: Øa 75 mm

Werkstoff: Frontplatte und Verdrehsicherungslaschen: glasfaserverstärktes Polyamid; Gummi: EPDM; hinterer Pressring und Außendichtelement: V2A (AISI 304L); Zentrierring: Edelstahl V2A (AISI 304L); Stützrohr: Edelstahl V2A (AISI 304L); Schrauben: Edelstahl V2A (AISI 304L)

Lastfall: WU-Beton Beanspruchungsklasse 1; WU-Beton Beanspruchungsklasse 2; Wassereinwirkungsklasse DIN 18533 W1.1-E; Wassereinwirkungsklasse DIN 18533 W1.2-E

Dichtheit: gas- und wasserdicht bis 1,0 bar

Prüfungen/Normen: DVGW VP 601

Eigenschaften: keine Tiefbauarbeiten auf dem Grundstück; durchgängiges, gasdichtes Leerrohrsystem

Bestellbezeichnung: ESH PolySafe VT75

Artikelnummer: 1910010000

GTIN: 4052487165303

Fabrikat: Hauff-Technik

**Hauff-Technik GmbH & Co. KG**

**Herstellerinformationen**

Hauff-Technik GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 9
89568 Hermaringen, GERMANY

Telefon +49 73 22 13 33 - 0
Fax +49 73 22 13 33 - 999
office@hauff-technik.de
http://www.hauff-technik.de