**ZAPPO házbevezetés**

alápincézett épületekhez

Az épület belső oldala felől szerelhető épületbevezetés, a házhoz történő vésésmentes csatlakoztatáshoz. Vezérlés nélküli földfúró rakétákhoz használható 75 mm külső ∅-jű sajtolható csövekkel.

Méretek: Magfurat: belső Ø 99 - 103 mm; Sajtolható cső: külső Ø 75 mm

Nyersanyag: Gumi: EPDM; Gumi: EPDM; hátsó nyomógyűrű és külső tömítőelem: V2A (AISI 304L) nemesacél; Központosító gyűrű: V2A (AISI 304L) nemesacél; Központosító gyűrű: V2A (AISI 304L) nemesacél; Csavarok: V2A (AISI 304L) nemesacél

Terhelés: Vízzáró beton, 1. igénybevételi osztály; Vízzáró beton, 2. igénybevételi osztály; DIN 18533 W1.1-E; DIN 18533 W1.2-E

Tömítettség: gáz- és vízzáró 1,0 bar nyomásig

Tesztek/szabványok: DVGW VP 601

Tulajdonságok: nincs szükség mélyépítési munkákra a telken; folyamatos, gázzáró ürescsőrendszer

Megrendelési azonosító: ESH PolySafe VT75

Cikkszám: 1910010000

GTIN: 4052487165303

Gyártmány: Hauff-Technik

**Hauff-Technik GmbH & Co. KG**

**Gyártói információk**

Hauff-Technik GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 9
89568 Hermaringen, GERMANY

Telefon +49 73 22 13 33 - 0
Fax +49 73 22 13 33 - 999
office@hauff-technik.de
http://www.hauff-technik.de