**Entrata singola per edifici ZAPPO**

per edifici dotati di cantina

Ingresso dell'edificio montabile dall'interno per allacciamenti domestici senza scavi. Utilizzabile anche per martelli di perforazione non comandati unitamente a tubi reggispinta con ∅e 75 mm.

Dimensioni: Carotaggio: Øi 99 - 103 mm; Tubo reggispinta: Øe 75 mm

Materiale: Gomma: EPDM; Gomma: EPDM; Anello di spinta posteriore ed elemento di tenuta esterno: acciaio inox V2A (AISI 304L); Anello di centraggio: acciaio inox V2A (AISI 304L); Anello di centraggio: acciaio inox V2A (AISI 304L); Viti: acciaio inox V2A (AISI 304L)

Carico: Calcestruzzo impermeabile classe di sollecitazione 1; Calcestruzzo impermeabile classe di sollecitazione 2; DIN 18533 W1.1-E; DIN 18533 W1.2-E

Tenuta: a tenuta di gas e impermeabile fino a 1,0 bar

Test/norme: DVGW VP 601

Proprietà: nessun intervento di edilizia sotterranea sul terreno; sistema di condotte vuote continuo e a tenuta di gas

Identificazione d'ordine: ESH PolySafe VT75

Codice articolo: 1910010000

GTIN: 4052487165303

Produttore: Hauff-Technik

**Hauff-Technik GmbH & Co. KG**

**Informazioni sul produttore**

Hauff-Technik GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 9
89568 Hermaringen, GERMANY

Telefon +49 73 22 13 33 - 0
Fax +49 73 22 13 33 - 999
office@hauff-technik.de
http://www.hauff-technik.de