**Enkelvoudige huisinvoer ZAPPO**

voor gebouwen met kelder

Vanaf de binnenzijde van het gebouw te monteren huisinvoer voor huisaansluitingen zonder graafwerkzaamheden. Bruikbaar voor ongestuurde grondboren in combinatie met doorpersbuizen ∅a 75 mm.

Afmetingen: Boring: Øi 99 - 103 mm; Doorpersbuis: Øa 75 mm

Materiaal: Voorplaat en antikantelflappen: glasvezel versterkt polyamide; Rubber: EPDM; Achterste persring en buitenafdichtingselement: roestvrijstaal V2A (AISI 304L); Centreerring: roestvrijstaal V2A (AISI 304L); Draagbuis: roestvrijstaal V2A (AISI 304L); Schroeven: roestvrijstaal V2A (AISI 304L)

Lading: Waterdicht beton belastingsklasse 1; Waterdicht beton belastingsklasse 2; DIN 18533 W1.1-E; DIN 18533 W1.2-E

Dichtheid: gas- en waterdicht tot 1,0 bar

Keuringen/normen: DVGW VP 601

Kenmerken: geen civieltechnisch werk op het terrein; doorlopend, gasdicht systeem lege buizen

Bestelnaam: ESH PolySafe VT75

Artikelnummer: 1910010000

GTIN: 4052487165303

Fabrikant: Hauff-Technik

**Hauff-Technik GmbH & Co. KG**

**Gegevens van de producent**

Hauff-Technik GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 9
89568 Hermaringen, GERMANY

Telefon +49 73 22 13 33 - 0
Fax +49 73 22 13 33 - 999
office@hauff-technik.de
http://www.hauff-technik.de