**Wersja do domów jednorodzinnych ZAPPO**

do budynków z piwnicą

Wpust do budynków do montażu od wewnętrznej strony budynku do bezrowkowego przyłącza. Możliwość stosowania w połączeniu z niesterowanymi przeciskami pneumatycznymi i rurami przeciskowymi o ∅zewn. 75 mm.

Wymiary: przewiert: Øwewn. 99 - 103 mm; rura przeciskowa: Øzewn. 75 mm

Tworzywo: przednia płyta i kołnierze zabezpieczające przed obróceniem:; guma: EPDM; tylny pierścień zaciskowy i zewnętrzny element uszczelniający: stal nierdzewna V2A (AISI 304L); pierścień centrujący: stal nierdzewna V2A (AISI 304L); śruby: stal nierdzewna V2A (AISI 304L); śruby: stal nierdzewna V2A (AISI 304L)

Obciążenia: Beton wodoszczelny, klasa eksploatacyjna 1; Beton wodoszczelny, klasa eksploatacyjna 2; DIN 18533 W1.1-E; DIN 18533 W1.2-E

Szczelność: gazo- i wodoszczelność do 1,0 bara

Testy/normy: DVGW VP 601

Opis: bez wykonywania robót ziemnych; ciągły, gazoszczelny system rur pustych

Numer katalogowy: ESH PolySafe VT75

Numer artykułu: 1910010000

GTIN: 4052487165303

Marka: Hauff-Technik

**Hauff-Technik GmbH & Co. KG**

**Producent**

Hauff-Technik GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 9
89568 Hermaringen, GERMANY

Telefon +49 73 22 13 33 - 0
Fax +49 73 22 13 33 - 999
office@hauff-technik.de
http://www.hauff-technik.de