**Enkel genomföring ZAPPO**

för byggnader med källare

En byggnadsinföring monterbar från byggnadens insida för husanslutning utan dike. Kan användas för ostyrda jordraketer i anslutning till matningsrör ∅a 75 mm.

Mått: Kärnborrning: Øi 99–103 mm; Matningsrör: Øa 75 mm

Material: Frontplatta och förvridningsskydd: Glasfiberförstärkt polyamid; Gummi: EPDM; bakre pressring och yttre tätningselement: Rostfritt stål V2A (AISI 304L); Centreringsring: Rostfritt stål V2A (AISI 304L); Skruvar: Rostfritt stål V2A (AISI 304L); Skruvar: Rostfritt stål V2A (AISI 304L)

Belastningsfall: Vattentät betong, exponeringsklass 1; Vattentät betong, exponeringsklass 2; DIN 18533 W1.1-E; DIN 18533 W1.2-E

Täthet: gas- och vattentät till 1,0 bar

Prövningar/standarder: DVGW VP 601

Egenskaper: inga anläggningsarbeten på tomten; genomgående, gastätt tomrörssystem

Beställningsbeteckning: ESH PolySafe VT75

Artikelnummer: 1910010000

GTIN: 4052487165303

Tillverkare: Hauff-Technik

**Hauff-Technik GmbH & Co. KG**

**Tillverkarinformation**

Hauff-Technik GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 9
89568 Hermaringen, GERMANY

Telefon +49 73 22 13 33 - 0
Fax +49 73 22 13 33 - 999
office@hauff-technik.de
http://www.hauff-technik.de