**Osnovna izvedba z notranjo zatesnitvijo za daljinsko ogrevanje**

za stavbe s kletjo

Za skupno napeljevanje in zatesnitev vseh vodov (daljinsko/geotermalno ogrevanje, voda, elektrika ter telekomunikacije). Primerno za cevi za daljinsko ogrevanje do ∅z 110 mm ali cevi za geotermalno ogrevanje ∅z 32, 40 ali 50 mm. Večlinijski hišni uvod MSH-FW Basic - osnovna izvedba 1 se kot osnovna enota dopolni z naslednjimi tesnilnimi elementi za linije in enotami: Komplet tesnilnih elementov MSH (tesnilni elementi za linije) MSH-FW, enota 1: Zunanji tesnilni element (za stene iz vodotesnega betona brez dodatne zatesnitve stavbe) MSH-FW, enoti 1 in 2: Zunanji tesnilni element z zunanjo prirobnico za vključitev v obstoječo zatesnitev stavbe. Možne so tudi dodatne dopolnitve.

Mere: Notranja zatesnitev s tesnilno širino: 30 mm; Za izvrtino/cevno uvodnico: Øn od 298 do 303 mm; Največja debelina stene: 500 mm (posebne dolžine na zahtevo)

Material: Notranje tesnilo: tlačno liti aluminij/EPDM; Plaščne cevi: PVC; Vijaki in U-podložke: nerjavno jeklo V2A (AISI 304L)

Primer obremenitve: Vodotesni beton, razred obremenitve 1; Vodotesni beton, razred obremenitve 2; DIN 18533 W1.1-E; DIN 18533 W1.2-E; DIN 18533 W2.1-E

Tesnjenje: plino- in vodotesno do 1,0 bar

Artikel: Grundvariante mit Innenabdichtung für Fernwärme

Lastnosti: Vgrajena naprava za preverjanje tesnjenja; Vidna in tipna potrditev pravilne vgradnje z vgrajeno odprtino za preverjanje

Oznaka za naročanje: MSH FW Basic GV1

Številka artikla: 1933001000

GTIN: 4052487126571

Znamka: Hauff Technik

**Hauff-Technik GmbH & Co. KG**

**Informacije o proizvajalcu**

Hauff-Technik GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 9
89568 Hermaringen, GERMANY

Telefon +49 73 22 13 33 - 0
Fax +49 73 22 13 33 - 999
office@hauff-technik.de
http://www.hauff-technik.de