**Grundutförande med invändig tätning för fjärrvärme**

för byggnader med källare

För gemensam införing och tätning av alla matningsledning (fjärrvärme/bergvärme, vatten, el och telekommunikation). Lämpligt för fjärrvärmerör upp till a 110 mm eller bergvärmerör ∅a 32, 40 eller 50 mm. Multihusgenomföringen – MSH-FW Basic – grundutförande 1 kompletteras som basmodul med följande, separat tillgängliga sektionstätningselement och moduler: MSH-tätningselemetsats (sektionstätningselement) MSH-FW modul 1: Yttre tätningselement (för vattentäta betongväggar utan extra byggnadstätning) MSH- modul 1 FW och modul 2: Yttre tätningselement med yttre fläns för anslutning av befintliga byggnadstätningar Ytterligare kompletteringar kan göras.

Mått: Inre tätning med tätningsområde: 30 mm; passar till kärnborrning/foderrör: Øi 298–303 mm; maximal väggtjocklek: 500 mm (speciallängder på förfrågan)

Material: Invändig tätning: Aluminiumpressgjutet/EPDM; Mantelrör: PVC; Skruvar och underläggsbrickor: Rostfritt stål V2A (AISI 304L)

Belastningsfall: Vattentät betong, exponeringsklass 1; Vattentät betong, exponeringsklass 2; DIN 18533 W1.1-E; DIN 18533 W1.2-E; DIN 18533 W2.1-E

Täthet: gas- och vattentät till 1,0 bar

Artikel: Grundvariante mit Innenabdichtung für Fernwärme

Egenskaper: inbyggd testfunktion för täthet; optisk och haptisk monteringssäkerhet tack vare inbyggd kontrollöppning

Beställningsbeteckning: MSH FW Basic GV1

Artikelnummer: 1933001000

GTIN: 4052487126571

Tillverkare: Hauff-Technik

**Hauff-Technik GmbH & Co. KG**

**Tillverkarinformation**

Hauff-Technik GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 9
89568 Hermaringen, GERMANY

Telefon +49 73 22 13 33 - 0
Fax +49 73 22 13 33 - 999
office@hauff-technik.de
http://www.hauff-technik.de