**Variante básica con impermeabilización interior para calefacción comunitaria**

para edificios con sótano

Para una entrada y un sellado conjunto de todas las tuberías de suministro (calefacción comunitaria, agua, corriente y telecomunicaciones). Adecuado para tuberías de calefacción comunitaria hasta ∅a 110 mm o tuberías de energía geotérmica de ∅a 32, 40 o 50 mm. La entrada de edificios multi-línea MSH Basic - variante básica 2, al ser un módulo básico, se completa con los siguientes elementos de sellado y módulos: Conjunto de elementos de sellado MSH (elementos de sellado por categorías) MSH-FW Módulo 6: Elemento de sellado externo con anchura de sellado de 90 mm (para instalar en elementos de pared dobles) MSH-FW Módulo 6 y Módulo 2: Elemento de sellado externo con anchura de sellado 90 mm y brida externa para la unión de impermeabilizaciones del edificio existentes Adecuado para tuberías de calefacción comunitaria hasta ∅a 110 mm o tuberías de energía geotérmica de ∅a 32, 40 o 50 mm. Pueden realizarse más ampliaciones.

Dimensiones: Impermeabilización interior con anchura de sellado: 60 mm; adecuado para taladro de núcleo/casquillo de pared: Øi 298 mm - 303 mm; espesor de pared máximo: 500 mm (Longitudes especiales disponibles a petición)

Material: Impermeabilización interior: Fundición de aluminio inyectado/EPDM; Tuberías de revestimiento: PVC; Tornillos y arandelas: Acero inoxidable V2A (AISI 304L)

Caso de carga: Hormigón a prueba de agua con clase de estrés 1; Hormigón a prueba de agua con clase de estrés 2; Clase de impacto de agua DIN 18533 W1.1-E; Clase de impacto de agua DIN 18533 W1.2-E; Clase de impacto de agua DIN 18533 W2.1-E

Impermeabilidad: estanco al gas y al agua hasta 1,0 bar

Artículo: Grundvariante mit Innenabdichtung für Fernwärme

Propiedades: Seguridad en el montaje visible y perceptible gracias a la abertura de inspección integrada; Seguridad en el montaje gracias a su dispositivo de pruebas de estanqueidad integrado en elementos de pared dobles

Referencia de pedido: MSH FW Basic GV2

Número de artículo: 1933002000

GTIN: 4052487126588

Marca: Hauff-Technik

**Hauff-Technik GmbH & Co. KG**

**Información del fabricante**

Hauff-Technik GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 9
89568 Hermaringen, GERMANY

Telefon +49 73 22 13 33 - 0
Fax +49 73 22 13 33 - 999
office@hauff-technik.de
http://www.hauff-technik.de