**Osnovna varijanta s unutarnjim brtvama za toplovod**

za zgrade s podrumom

Za istovremeno uvođenje i brtvljenje svih vodova za opskrbu (toplovod, struja, voda i telekomunikacije). Prikladno za cijevi toplovoda do ∅a 110 mm ili cijevi za geotermalnu energiju a 32, 40 ili 50 mm. Višestruki kućni uvod MSH-FW Basic - osnovna varijanta 2 je osnovi modul sa sljedećim, odvojeno dostupnim elementima za brtvljenje vodova i modulima: komplet elemenata za brtvljenje MSH (elementi za brtvljenje vodova) MSH-FW modul 6 Vanjski element za brtvljenje sa širinom brtvljenja od 90 mm (za ugradnju u dvostruki zid) MSH-FW modul 6 i modul 2: Vanjski element za brtvljenje širine brtvljenja 90 mm i vanjska prirubnica za povezivanje postojećih brtvi zgrade Prikladno za cijevi toplovoda do ∅a 110 mm ili cijevi za geotermalnu energiju a 32, 40 ili 50 mm. Moguće su dodatne nadogradnje.

Dimenzije: Unutarnja brtva širine brtvljenja: 60 mm; odgovara krunskom provrtu/proturnoj cijevi: Øi 298 mm - 303 mm; najveća debljina zida: 500 mm (na zahtjev su dostupne posebne duljine)

Materijal: Unutarnja brtva: Aluminijski tlačni lijev/EPDM; Cijev s plaštem: PVC; Vijci i U-podloške: nehrđajući čelik V2A (AISI 304L)

Slučaj opterećenja: Zahtijevana klasa vodootpornog betona 1; Zahtijevana klasa vodootpornog betona 2; DIN 18533 W1.1-E; DIN 18533 W1.2-E; DIN 18533 W2.1-E

Zabrtvljenost: plinotijesno i vodotijesno do 1,0 bara

Artikl: Grundvariante mit Innenabdichtung für Fernwärme

Značajke: vidljiva i osjetna sigurnost montaže pomoću ugrađenog kontrolnog otvora; Sigurna montaža zahvaljujući ugrađenom uređaju za provjeru zabrtvljenosti u slučaju dvostrukih zidova

Oznaka narudžbe: MSH FW Basic GV2

Broj artikla: 1933002000

GTIN: 4052487126588

Proizvod: Hauff-Technik

**Hauff-Technik GmbH & Co. KG**

**Informacije o proizvođaču**

Hauff-Technik GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 9
89568 Hermaringen, GERMANY

Telefon +49 73 22 13 33 - 0
Fax +49 73 22 13 33 - 999
office@hauff-technik.de
http://www.hauff-technik.de