**Alapkivitel belső tömítéssel távfűtéshez**

alápincézett épületekhez

Az összes közművezeték (távfűtés, víz, áram és telekommunikáció) együttes bevezetéséhez és tömítéséhez. 110 mm külső ∅-jű távfűtéscsövekhez vagy 32, 40 vagy 50 mm külső ∅-jű földhőcsövekhez használható. Az MSH-FW Basic - 2. alapkivitel multifunkciós házbevezetés alapmodulként a következő, külön kapható vezetéktömítő-elemekkel és modulokkal egészíthető ki: MSH tömítőelem-készlet (vezetéktömítő elem) 6. MSH-FW modul: Külső tömítőelem 90 mm tömítőszélességgel (dupla/szendvicspanel falba történő beépítéshez) MSH- FW 6. modul és 2. modul: külső tömítőelem 90 mm tömítőszélességgel és külső peremmel meglévő épülettömítések bekötéséhez 110 mm külső ∅-jű távfűtéscsövekhez vagy 32, 40 vagy 50 mm külső ∅-jű földhőcsövekhez használható. További kiegészítések lehetségesek

Méretek: Belső tömítés a következő tömítőszélességgel: 60 mm; a következő magfurathoz/védőcsőhöz használható: 298 mm - 303 mm belső Ø; maximális falvastagság: 500 mm (egyéb hosszak külön kérésre)

Nyersanyag: Belső tömítés: Nyomásos öntéssel készült alumínium/EPDM; Köpenycsövek: PVC; Csavarok és U-alátétek: V2A (AISI 304L) nemesacél

Terhelés: Vízzáró beton, 1. igénybevételi osztály; Vízzáró beton, 2. igénybevételi osztály; DIN 18533 W1.1-E; DIN 18533 W1.2-E; DIN 18533 W2.1-E

Tömítettség: gáz- és vízzáró 1,0 bar nyomásig

Cikk: Grundvariante mit Innenabdichtung für Fernwärme

Tulajdonságok: A beépített ellenőrzőnyílásnak köszönhetően a szerelés láthatóan és érezhetően biztonságos; Biztonságos beszerelés a beépített tömítettség-ellenőrző szerkezetnek köszönhetően dupla/szendvicspanel falak esetében

Megrendelési azonosító: MSH FW Basic GV2

Cikkszám: 1933002000

GTIN: 4052487126588

Gyártmány: Hauff-Technik

**Hauff-Technik GmbH & Co. KG**

**Gyártói információk**

Hauff-Technik GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 9
89568 Hermaringen, GERMANY

Telefon +49 73 22 13 33 - 0
Fax +49 73 22 13 33 - 999
office@hauff-technik.de
http://www.hauff-technik.de