**Variante di base con guarnizione interna per teleriscaldamento**

per edifici dotati di cantina

Per l'inserimento e la guarnizione collettivi di tutti i tubi di alimentazione (teleriscaldamento, acqua, corrente elettrica e telecomunicazioni). Ideale per tubi per il teleriscaldamento con ∅e fino a 110 mm o tubi geotermici con ∅e 32, 40 o 50 mm. L'entrata multilinea dell'edificio MSH Basic - variante di base 2 viene integrata, come modulo di base, con i seguenti moduli ed elementi di tenuta per linee disponibili separatamente: set di elementi di tenuta MSH (elementi di tenuta per linee) MSH-FW modulo 6: elemento di tenuta esterno con larghezza di tenuta pari a 90 mm (per l'installazione in pareti stratificate/doppie) MSH-FW modulo 6 e modulo 2: elemento di tenuta esterno con larghezza di tenuta pari a 90 mm e flangia esterna per l'integrazione delle guarnizioni dell'edificio già presenti. Ideale per tubi per il teleriscaldamento con ∅e fino a 110 mm o tubi geotermici con ∅e 32, 40 o 50 mm. Sono possibili ulteriori integrazioni.

Dimensioni: Guarnizione interna con larghezza di tenuta: 60 mm; ideale con foro di carotaggio/tubo di rivestimento: Øi 298 mm - 303 mm; spessore massimo del muro: 500 mm (lunghezze speciali su richiesta)

Materiale: guarnizione interna: alluminio pressofuso/EPDM; Tubi guaina: PVC; Viti e rondelle: acciaio inox V2A (AISI 304L)

Carico: Calcestruzzo impermeabile classe di sollecitazione 1; Calcestruzzo impermeabile classe di sollecitazione 2; DIN 18533 W1.1-E; DIN 18533 W1.2-E; DIN 18533 W2.1-E

Tenuta: a tenuta di gas e impermeabile fino a 1,0 bar

Articoli: Grundvariante mit Innenabdichtung für Fernwärme

Proprietà: sicurezza di montaggio che si può vedere e toccare grazie all'apertura di controllo integrata; Sicurezza di montaggio garantita dal dispositivo di prova di tenuta nelle pareti stratificate/doppie

Identificazione d'ordine: MSH FW Basic GV2

Codice articolo: 1933002000

GTIN: 4052487126588

Produttore: Hauff-Technik

**Hauff-Technik GmbH & Co. KG**

**Informazioni sul produttore**

Hauff-Technik GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 9
89568 Hermaringen, GERMANY

Telefon +49 73 22 13 33 - 0
Fax +49 73 22 13 33 - 999
office@hauff-technik.de
http://www.hauff-technik.de