**Basisvariant met binnenafdichting voor stadsverwarming**

voor gebouwen met kelder

Voor het gemeenschappelijk invoeren en afdichten van alle nutsleidingen (stadsverwarming, water, stroom en telecommunicatie). Geschikt voor stadsverwarmingsleidingen tot ∅a 110 mm of aardwarmtebuizen ∅a 32, 40 of 50 mm. De meervoudige huisinvoer MSH-FW Basic – Basisvariant 2 wordt als basismodule met de volgende, afzonderlijk verkrijgbare specifieke afdichtingselementen en modules aangevuld: set MSH-afdichtingselementen (specifieke afdichtingselementen per sectie) MSH-FW Module 6: Buitenafdichtingselement met afdichtingsbreedte 90 mm (voor inbouw in dubbele of elementwanden) MSH-FW Module 6 en Module 2: Buitenafdichtingselement met afdichtingsbreedte en buitenflens voor integratie van aanwezige gebouwafdichtingen. Geschikt voor stadsverwarmingsleidingen tot ∅a 110 mm of aardwarmtebuizen ∅a 32, 40 of 50 mm. Verdere aanvullingen zijn mogelijk.

Afmetingen: Binnenafdichting met afdichtingsbreedte: 60 mm; passend voor boring/doorvoerbuis: Øi 298 mm - 303 mm; maximale wanddikte: 500 mm (speciale lengtes op aanvraag)

Materiaal: Binnenafdichting: gietalumunium/EPDM; Mantelbuis: PVC; Schroeven en U-ringen: roestvrijstaal V2A (AISI 304L)

Lading: Waterdicht beton belastingsklasse 1; Waterdicht beton belastingsklasse 2; DIN 18533 W1.1-E; DIN 18533 W1.2-E; DIN 18533 W2.1-E

Dichtheid: gas- en waterdicht tot 1,0 bar

Artikelen: Grundvariante mit Innenabdichtung für Fernwärme

Kenmerken: Optische en voelbare zekere montage door ingebouwde controle-opening; Montagezekerheid door ingebouwde dichtheidscontrole bij dubbele of elementwanden

Bestelnaam: MSH FW Basic GV2

Artikelnummer: 1933002000

GTIN: 4052487126588

Fabrikant: Hauff-Technik

**Hauff-Technik GmbH & Co. KG**

**Gegevens van de producent**

Hauff-Technik GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 9
89568 Hermaringen, GERMANY

Telefon +49 73 22 13 33 - 0
Fax +49 73 22 13 33 - 999
office@hauff-technik.de
http://www.hauff-technik.de