**内部密封的区域供暖型基本型号**

用于带地下室的建筑物

用于共同引入和密封所有种类的供应管线（区域供暖、电、水和电信）。 适合区域供暖管最大∅a 110毫米或地热管∅a32、40或50毫米。 建筑物多类管线引入装置MSH-FW Basic基本型号2作为基本模块，可与以下可单独购买的管路密封元件和模块组合使用： MSH密封元件套装（管路密封元件) MSH-FW模块6：90毫米密封宽度的外部密封件（用于安装在双层墙/空心墙中） MSH-FW模块6和模块2：90毫米密封宽度的外部密封件，带有外部法兰，用于连接现有的建筑物密封装置 适合区域供暖管最大∅a 110毫米或地热管∅a32、40或50毫米。 可进一步扩展。

尺寸: 内部密封的密封宽度：60mm; 适合墙体开孔/穿墙套管：Øi 298mm - 303mm; 最大壁厚：500mm（可按要求提供特殊长度）

材料: 内部密封：压铸铝/EPDM; 套管：PVC; 螺钉和垫圈：不锈钢V2A（AISI 304L）

负荷情况: 防渗混凝土防水等级1; 防渗混凝土防水等级2; 水影响等级DIN 18533 W1.1-E; 水影响等级DIN 18533 W1.2-E; 水影响等级DIN 18533 W2.1-E

密封性: 气密和水密性最高1.0巴

商品: Grundvariante mit Innenabdichtung für Fernwärme

特性: 装有检查开口，可通过视觉和感觉进行安装检查; 内置双层墙/空心墙安装密封性检查装置，确保安装安全

订购名称: MSH FW Basic GV2

商品号: 1933002000

GTIN: 4052487126588

产品：Hauff技术

**Hauff-Technik GmbH & Co. KG**

**制造商信息**

Hauff-Technik GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 9
89568 Hermaringen, GERMANY

Telefon +49 73 22 13 33 - 0
Fax +49 73 22 13 33 - 999
office@hauff-technik.de
http://www.hauff-technik.de