**Kołnierz zewnętrzny – moduł 2**

do uniwersalnych przepustów ściennych dla rur ciepłowniczych, wariant podstawowy 1 i 2

Moduł uzupełniający uniwersalny przepust ścienny dla rur ciepłowniczych w połączeniu z zewnętrznym elementem uszczelniającym MSH-FW, moduł 1 lub moduł 6. Do integracji istniejących izolacji budynków.

Wymiary: Øzewn.: 380 mm

Tworzywo: kołnierz: stal nierdzewna V2A (AISI 304L); uszczelka profilowana: EPDM

Obciążenia: Beton wodoszczelny, klasa eksploatacyjna 1

Numer katalogowy: MSH FW Basic M2

Numer artykułu: 1933005100

GTIN: 4052487126625

Marka: Hauff-Technik

**Hauff-Technik GmbH & Co. KG**

**Producent**

Hauff-Technik GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 9
89568 Hermaringen, GERMANY

Telefon +49 73 22 13 33 - 0
Fax +49 73 22 13 33 - 999
office@hauff-technik.de
http://www.hauff-technik.de