**Universele isolatiering Module 3**

voor meervoudige huisinvoer stadsverwarming, basisvariant 1 en 2

Voor plaatsing in aanwezige perimeterisolatie, in combinatie met het buitenafdichtingselement MSH-FW Module 1, Module 5 of Module 6.

Afmetingen: Øa: 440/299 mm; Isolatiedikte: 50 mm

Materiaal: Styrodur (EPS)

Kenmerken: door gedefinieerd afbreekpunt bruikbaar voor diverse diameters

Bestelnaam: MSH FW Basic M3

Artikelnummer: 1933005200

GTIN: 4052487126632

Fabrikant: Hauff-Technik

**Hauff-Technik GmbH & Co. KG**

**Gegevens van de producent**

Hauff-Technik GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 9
89568 Hermaringen, GERMANY

Telefon +49 73 22 13 33 - 0
Fax +49 73 22 13 33 - 999
office@hauff-technik.de
http://www.hauff-technik.de