**Außendichtelement Modul 5**

für Fernwärme-Mehrspartenhauseinführung Grundvariante 1

Ergänzungsmodul der Fernwärme-Mehrspartenhauseinführung ohne Wandanschlag zur Abdichtung in WU-Beton-Kernbohrungen bei integrierter Wärmedämmung. Das Dichtelement kann durch die gebohrte Dämmung geschoben werden und so im Betonbereich positioniert werden.

Maße: passend für Kernbohrung/Futterrohr Øi: 299 - 302 mm; Dichtbreite: 30 mm

Werkstoff: Aluminiumdruckguss mit KTL-Beschichtung/EPDM

Lastfall: WU-Beton Beanspruchungsklasse 1

Bestellbezeichnung: MSH FW Basic M5

Artikelnummer: 1933005400

GTIN: 4052487126649

Fabrikat: Hauff-Technik

**Hauff-Technik GmbH & Co. KG**

**Herstellerinformationen**

Hauff-Technik GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 9
89568 Hermaringen, GERMANY

Telefon +49 73 22 13 33 - 0
Fax +49 73 22 13 33 - 999
office@hauff-technik.de
http://www.hauff-technik.de