**Vanjski brtveni element, modul 5**

za višestruki kućni uvod za toplovod, osnovna varijanta 1

Dodatni modul višestrukog kućnog uvoda za toplovod bez priključka za zid za brtvljenje u krunskim provrtima u vodootpornom betonu u slučaju integrirane toplinske izolacije. Element za brtvljenje može se provući kroz probušeni otvor te tako postaviti u beton.

Dimenzije: odgovara krunskom provrtu/proturnoj cijevi Øi: 299 - 302 mm; Širina brtvljenja: 30 mm

Materijal: Aluminijski tlačni lijev s KTL premazom/EPDM

Slučaj opterećenja: Zahtijevana klasa vodootpornog betona 1

Oznaka narudžbe: MSH FW Basic M5

Broj artikla: 1933005400

GTIN: 4052487126649

Proizvod: Hauff-Technik

**Hauff-Technik GmbH & Co. KG**

**Informacije o proizvođaču**

Hauff-Technik GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 9
89568 Hermaringen, GERMANY

Telefon +49 73 22 13 33 - 0
Fax +49 73 22 13 33 - 999
office@hauff-technik.de
http://www.hauff-technik.de