**Buitenafdichtingselement module 5**

voor meervoudige huisinvoer stadsverwarming, basisvariant 1

Aanvullende module voor de meervoudige huisinvoer voor stadsverwarming zonder wandaanslag voor de afdichting in waterdichte betonboringen bij geïntegreerde warmte-isolatie. Het afdichtingselement kan door de boring in de isolatie worden geschoven en zo in het bereik van het beton worden aangebracht.

Afmetingen: passend voor boring/doorvoerbuis Øi: 299 - 302 mm; Afdichtingsbreedte: 30 mm

Materiaal: Spuitgegoten aluminium met KTL-coating/EPDM

Lading: Waterdicht beton belastingsklasse 1

Bestelnaam: MSH FW Basic M5

Artikelnummer: 1933005400

GTIN: 4052487126649

Fabrikant: Hauff-Technik

**Hauff-Technik GmbH & Co. KG**

**Gegevens van de producent**

Hauff-Technik GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 9
89568 Hermaringen, GERMANY

Telefon +49 73 22 13 33 - 0
Fax +49 73 22 13 33 - 999
office@hauff-technik.de
http://www.hauff-technik.de