**Vanjski brtveni element, modul 6**

za osnovnu varijantu toplovoda 1 i 2

Za brtvljenje u krunskim provrtima u slučaju dvostrukih zidova. Modul 6 ima širinu brtvljenja od 90 mm te zabrtvljuje betonsku oplatu dvostrukog zida i beton izliven na licu mjesta.

Dimenzije: odgovara krunskom provrtu/proturnoj cijevi Øi: 299 - 302 mm; Širina brtvljenja: 90 mm; Dubina umetanja: 115 mm

Materijal: Aluminijski tlačni lijev s KTL premazom/EPDM

Slučaj opterećenja: Zahtijevana klasa vodootpornog betona 1

Značajke: vidljiva sigurnost montaže pomoću ugrađenog kontrolnog otvora

Oznaka narudžbe: MSH FW Basic M6

Broj artikla: 1933005500

GTIN: 4052487126656

Proizvod: Hauff-Technik

**Hauff-Technik GmbH & Co. KG**

**Informacije o proizvođaču**

Hauff-Technik GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 9
89568 Hermaringen, GERMANY

Telefon +49 73 22 13 33 - 0
Fax +49 73 22 13 33 - 999
office@hauff-technik.de
http://www.hauff-technik.de