**Elemento di tenuta esterno modulo 6**

per la variante base 1 e 2 per teleriscaldamento

Per la guarnizione di fori di carotaggio in pareti stratificate/doppie. Grazie alla larghezza di tenuta di 90 mm, il modulo 6 sigilla sia la cassaforma per la gettata di calcestruzzo della parete stratificata/doppia, sia il calcestruzzo gettato in opera.

Dimensioni: ideale con foro di carotaggio/tubo di rivestimento Øi: 299 - 302 mm; Larghezza di tenuta: 90 mm; Profondità di inserimento: 115 mm

Materiale: alluminio pressofuso con rivestimento KTL/EPDM

Carico: Calcestruzzo impermeabile classe di sollecitazione 1

Proprietà: Sicurezza di montaggio visibile grazie all'apertura di controllo integrata

Identificazione d'ordine: MSH FW Basic M6

Codice articolo: 1933005500

GTIN: 4052487126656

Produttore: Hauff-Technik

**Hauff-Technik GmbH & Co. KG**

**Informazioni sul produttore**

Hauff-Technik GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 9
89568 Hermaringen, GERMANY

Telefon +49 73 22 13 33 - 0
Fax +49 73 22 13 33 - 999
office@hauff-technik.de
http://www.hauff-technik.de