**Buitenafdichtingselement module 6**

voor stadsverwarming, basisvariant 1 en 2

Voor de afdichting in boringen bij dubbele of elementwanden. Door de afdichtingsbreedte van 90 mm dicht de Module 6 zowel de betonbekisting van de dubbele of elementwand af als het beton ter plaatse.

Afmetingen: passend voor boring/doorvoerbuis Øi: 299 - 302 mm; Afdichtingsbreedte: 90 mm; Insteekdiepte: 115 mm

Materiaal: Spuitgegoten aluminium met KTL-coating/EPDM

Lading: Waterdicht beton belastingsklasse 1

Kenmerken: Optisch zekere montage door ingebouwde controle-opening

Bestelnaam: MSH FW Basic M6

Artikelnummer: 1933005500

GTIN: 4052487126656

Fabrikant: Hauff-Technik

**Hauff-Technik GmbH & Co. KG**

**Gegevens van de producent**

Hauff-Technik GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 9
89568 Hermaringen, GERMANY

Telefon +49 73 22 13 33 - 0
Fax +49 73 22 13 33 - 999
office@hauff-technik.de
http://www.hauff-technik.de