**Zewnętrzny element uszczelniający – moduł 6**

do rur ciepłowniczych – wariant podstawowy 1 i 2

Do uszczelniania w przewiertach w ścianach podwójnych/modułowych. Szerokość uszczelniania tego modułu wynosi 90 mm i umożliwia uszczelnienie zarówno w szalunku betonowym podwójnej ściany systemowej, jak również w betonie wylewanym.

Wymiary: odpowiedni do przewiertów/rur przepustowych o Øwewn.: 299 - 302 mm; szerokość uszczelnienia: 90 mm; głębokość wprowadzenia: 115 mm

Tworzywo: aluminiowy odlew ciśnieniowy z powłoką KTL/EPDM

Obciążenia: Beton wodoszczelny, klasa eksploatacyjna 1

Opis: optyczne zabezpieczenie montażowe dzięki zastosowaniu otworu kontrolnego

Numer katalogowy: MSH FW Basic M6

Numer artykułu: 1933005500

GTIN: 4052487126656

Marka: Hauff-Technik

**Hauff-Technik GmbH & Co. KG**

**Producent**

Hauff-Technik GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 9
89568 Hermaringen, GERMANY

Telefon +49 73 22 13 33 - 0
Fax +49 73 22 13 33 - 999
office@hauff-technik.de
http://www.hauff-technik.de