**Manschettenstopfen**

für Fernwärme

Zum erdseitigen Abdichten einer Fernwärmeleitung im Mantelrohr oder in der Leerrohrtrasse.

Maße: Anwendungsbereich: Fernwärmeleitungen mit Øa 75, 90 oder 110 mm; für Mantelrohre/Leerrohre Øa: 125 mm

Werkstoff: Manschette: EPDM; Spannbänder: Edelstahl V2A (AISI 304L)

Eigenschaften: großer Anwendungsbereich durch Segmentringtechnik

Bestellbezeichnung: MS125FW 1x75/90/110

Artikelnummer: 1933005700

GTIN: 4052487126717

Fabrikat: Hauff-Technik

**Hauff-Technik GmbH & Co. KG**

**Herstellerinformationen**

Hauff-Technik GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 9
89568 Hermaringen, GERMANY

Telefon +49 73 22 13 33 - 0
Fax +49 73 22 13 33 - 999
office@hauff-technik.de
http://www.hauff-technik.de