**Čepovi-manžete**

za toplovod

Za brtvljenje toplovoda na zemlji u cijevi s plaštem ili trasi prazne cijevi.

Dimenzije: Područje primjene: Toplovod s Øa 75, 90 ili 110 mm; za cijevi s plaštem/prazne cijevi: Øa 125 mm

Materijal: Manžeta: EPDM; Stezne trake: nehrđajući čelik V2A (AISI 304L)

Značajke: veće područje primjene pomoću tehnologije segmentnih prstena

Oznaka narudžbe: MS125FW 1x75/90/110

Broj artikla: 1933005700

GTIN: 4052487126717

Proizvod: Hauff-Technik

**Hauff-Technik GmbH & Co. KG**

**Informacije o proizvođaču**

Hauff-Technik GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 9
89568 Hermaringen, GERMANY

Telefon +49 73 22 13 33 - 0
Fax +49 73 22 13 33 - 999
office@hauff-technik.de
http://www.hauff-technik.de