**Manschettenstopfen-Set**

für Fernwärme-Mehrspartenhauseinführungen

Universal-Manschettenstopfen für Mantel-/Leerohre von Øa 75 mm bis max. Øa 90 mm (glatt oder gewellt), Fernwärme-Manschettenstopfen für Mantel-/Leerrohre mit Øa 125 mm.

Maße: Anwendungsbereich MS 78 - U: 1 Kabel/Rohr mit Øa 24 - 52 mm; Anwendungsbereich MS 78 - KD: 1 Kabel Øa 13 - 21 mm, 3 Kabel Øa 7 - 13 mm, 1 Kabel Øa 5 - 13 mm; Anwendungsbereich MS 125 - FW: 1 Fernwärmeleitung mit Øa 75, 90 oder 110 mm

Werkstoff: Manschetten: EPDM; Spannbänder: Edelstahl V2A (AISI 304L)

Eigenschaften: mit Segmentringtechnik für maximalen Anwendungsbereich

Bestellbezeichnung: MSH FW ZBS1

Artikelnummer: 1933005710

GTIN: 4052487127233

Fabrikat: Hauff-Technik

**Hauff-Technik GmbH & Co. KG**

**Herstellerinformationen**

Hauff-Technik GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 9
89568 Hermaringen, GERMANY

Telefon +49 73 22 13 33 - 0
Fax +49 73 22 13 33 - 999
office@hauff-technik.de
http://www.hauff-technik.de