**Komplet čepova-manžeta**

za višestruku kućni uvod za toplovod

Univerzalni čepovi-manžete za cijevi s plaštem / prazne cijevi od øa 75 mm do maks. øa 90 mm (glatka ili valovita), čepovi-manžete za toplovod za cijevi s plaštem / prazne cijevi s øa 125 mm.

Dimenzije: Područje primjene MS 78 - U: 1 kabel/cijev s Øa 24 - 52 mm; Područje primjene MS 78 - KD: 1 kabel Øa 13 - 21 mm, 3 kabela Øa 7 - 13 mm, 1 kabel Øa 5 - 13 mm; Područje primjene MS 125 - FW: 1 toplovod s Øa 75, 90 ili 110 mm

Materijal: Manžete: EPDM; Stezne trake: nehrđajući čelik V2A (AISI 304L)

Značajke: s tehnologijom segmentnih prstena za maksimalno područje primjene

Oznaka narudžbe: MSH FW ZBS1

Broj artikla: 1933005710

GTIN: 4052487127233

Proizvod: Hauff-Technik

**Hauff-Technik GmbH & Co. KG**

**Informacije o proizvođaču**

Hauff-Technik GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 9
89568 Hermaringen, GERMANY

Telefon +49 73 22 13 33 - 0
Fax +49 73 22 13 33 - 999
office@hauff-technik.de
http://www.hauff-technik.de