**Set manchetpluggen**

voor meervoudige huisinvoer voor de stadsverwarming

Universele manchetplug voor mantel-/lege buizen van øa 75 mm tot max. øa 90 mm (glad of gegolfd), manchetplug voor stadsverwarming voor mantel-/lege buizen met øa 125 mm.

Afmetingen: Toepassingsgebied MS 78 - U: 1 kabel/buis met Øa 24 - 52 mm; Toepassingsgebied MS 78 - KD: 1 kabel Øa 13 - 21 mm, 3 kabels Øa 7 - 13 mm, 1 kabel Øa 5 - 13 mm; Toepassingsgebied MS 125 - FW: 1 stadsverwarmingsleiding ∅a 75, 90 of 110 mm

Materiaal: Manchetten: EPDM; Spanbanden: roestvrijstaal V2A (AISI 304L)

Kenmerken: met segmentringtechniek voor maximaal toepassingsgebied

Bestelnaam: MSH FW ZBS1

Artikelnummer: 1933005710

GTIN: 4052487127233

Fabrikant: Hauff-Technik

**Hauff-Technik GmbH & Co. KG**

**Gegevens van de producent**

Hauff-Technik GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 9
89568 Hermaringen, GERMANY

Telefon +49 73 22 13 33 - 0
Fax +49 73 22 13 33 - 999
office@hauff-technik.de
http://www.hauff-technik.de